**Технические характеристики:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D трубы наруж.** | **Вес груза кг.** | **Размеры груза мм.** | | | | | | **Болт мм.** |
| **R1** | **R2** | **R3** | **A** | **B** | **C** |
| 108 | 50 | 145 | 101 | 95 | 250 | 135 | 314 | 16x90 |
| 159 | 100 | 184 | 128 | 120 | 300 | 174 | 394 | 16x100 |
| 219 | 150 | 217 | 159 | 150 | 360 | 207 | 460 | 16x100 |
| 273 | 200 | 249 | 183 | 175 | 375 | 234 | 534 | 16x120 |
| 325 | 250 | 275 | 210 | 200 | 400 | 260 | 589 | 20x130 |
| 377 | 300 | 305 | 245 | 230 | 450 | 285 | 636 | 20x140 |
| 426 | 350 | 330 | 264 | 255 | 455 | 310 | 694 | 20x140 |
| 478 | 400 | 355 | 294 | 280 | 500 | 335 | 744 | 20x150 |
| 530 | 450 | 385 | 320 | 310 | 500 | 360 | 800 | 20x180 |
| 620 | 500 | 435 | 373 | 360 | 500 | 410 | 900 | 20x180 |
| 720 | 1100 | 480 | 415 | 405 | 960 | 455 | 1000 | 24x190 |
| 820 | 1100 | 530 | 465 | 455 | 870 | 505 | 1100 | 24x190 |
| 1020 | 1100 | 635 | 570 | 560 | 725 | 610 | 1300 | 24x190 |
| 1220 | 2000 | 750 | 660 | 650 | 884 | 725 | 1536 | 30x270 |
| 1420 | 2200 | 845 | 770 | 760 | 825 | 820 | 1670 | 30x270 |