* **Кольцо** (труба бесшовная толстостенная [толщина 6мм],горячеоцинкованная, диаметром 108мм);
* **Крылья** (горячеоцинкованная сталь 08пс толщиной 2мм, высота: 90мм, длина: 200мм, ширина под балку: 50мм, отверстия под болты М12х70);
* **Пластины** (сталь толщиной 3мм,горячеоцинкованная, отверстия под болты М12х40);