Встраиваемый душевой поддон с закругленными краями, изготовлен путем штамповки из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,2 мм. С противоскользящей сатинированной поверхностью.

Размер: 800 х 800 х 55мм
