Комплектация.

Рис. Направляющая:

1. Толщина листа 1.5 мм (оцинкованный)

2. Перед разработкой уточнить длину направляющей

3. Кол-во – 1 шт.

Рис. Доп. стойка:

1. Толщина листа 1 мм (оцинкованный)

2. Перед разработкой уточнить длину поз. 2

3. Кол-во Поз. 1 – 1 шт.

4. Кол-во Поз. 2 – 2 шт.

Рис. Декор:

1. Толщина листа 1 мм (оцинкованный)

2. Вкладывается в рис. Направляющая

3. Строго соблюдать размер 33 мм

4. Кол-во – 1 шт.

Рис. Профиль 1:

1. Толщина листа 1 мм (оцинкованный)

2. Кол-во – 1 шт.

Рис. Профиль 2:

1. Толщина листа 1 мм (оцинкованный)

2. Перед разработкой уточнить длину поз. 2

3. Кол-во Поз. 1 – 1 шт.

4. Кол-во Поз. 2 – 1 шт.

Рис. Ребро:

1. Толщина листа 1 мм (оцинкованный)

2. Кол-во – 2 шт.(1шт. – зеркальное отражение)

**Итого в одном комплекте 10 деталей.**

**Просьба сделать расчёт по каждой детали отдельно.**

**Материал ваш.**

**Кол-во необходимых комплектов – 100 шт.**

**Пробная партия 2 комплекта.**

****