**Мои контакты : +7 (916) 514-57-14** **greengold78@gmail.com** **Евгений.**

Требуется выточить набор колец- пальцемеров. Кольца предназначены для измерения размеров пальца и ширины подходящего к пальцу кольца в ювелирном салоне. Всего 4 вида колец. На кольцах вида № 1,2 и 3 нужно нанести снаружи маркировку внутреннего размера, на кольцах № 4 надо нанести маркировку ширины кольца. Маркировку можно сделать любым нестирающимся способом. Материал колец любой, не теряющий внешнего вида от времени и контакта с кожей. Нержавеющая сталь и т.д. Поверхность матовая или полированная. Срочности нет – делать можно спокойно.

Кольца вид №1. Профиль прямой, с небольшими фасками снаружи, и закруглениями изнутри. Ширина всех колец 5.0 мм. Толщина всех колец около 1.7 мм. Размеры (D) от 14.5 до 23.0 через 0.25 мм, итого 35 штук.

Кольца вид №2. Профиль прямой, с небольшими фасками снаружи, и закруглениями изнутри. Ширина всех колец 8.0 мм. Толщина всех колец около 1.7 мм. Размеры (D) от 14.5 до 23.0 через 0.25 мм, итого 35 штук.

Кольца вид №3. Профиль полукомфорт, с небольшими фасками снаружи, и закруглением большого диаметра изнутри. Ширина всех колец 6.0 мм. Толщина всех колец около 2.0 мм. Размеры (D) от 14.5 до 23.0 через 0.25 мм, итого 35 штук.

Кольца вид №4. Профиль прямой, с небольшими фасками снаружи, и закруглениями изнутри. В кольце есть вырез примерно 70 -80 градусов с закругленными краями. Ширина колец от 3.0 мм до 12.0 мм через 1.0 мм. Толщина всех колец около 1.7 мм. Размеры (D) 16.5 мм и 19.5 мм. То есть надо сделать по 10 колец разной ширины в двух размерах, итого 20 штук.

