

1. Профиль С – труба шовная, 40\*40, ГК, 3мм



1. Профиль h – листовая сталь ХК, 2-2,5 мм



1. Листовая сталь ХК или ГК, 3мм,