Подвес для шара состоит из деревянных и металлических деталей

Дерево:

1.Верхняя часть – шляпа. 2. Нижняя часть – цилиндр.

 Ø140

 ø R151 60

 ø16 Ø70

 Ø80 40 ø80

 60

Железо:

1. Кольцо (возможно сварное)– 1 шт, ø87±0,5/ø81±0,5х25±0,5, 4 фаски 1х45°, везде снять заусенцы.
2. Дуга - 4шт, везде снять фаски 1х45°, 4 фаски 1х45°, везде снять заусенцы.

**Вид А Вид В Вид А,В повернуто на 90°**

ø326 41±0,5 R41

 ø320

1. Кольцо – 1шт, ø330±0,5/ø327±0,5х25±0,5, 4 фаски 1х45°, везде снять заусенцы.
2. Кольцо – 1шт, ø87±0,5/ø67±0,5х60±0,5, 4 фаски 1х45°, везде снять заусенцы.
3. Кольцо – 1шт, везде снять заусенцы, все фаски 1х45°.

 Ø10 ø43 ø58 Ø73 ø87

 10

 20

 30

 40

Можно сразу объединить позицию 4 и 5.