
**Визуальное изображение.**

**Модель 1:32**

Длинна – 7320/32 = **228 мм**

Высота – 2440/32 = **76 мм**

Глубина (Верх) – 800/32 = **25 мм**

Глубина (Низ) – 2000/32 = **62 мм**

Сечение – 120/32 = **4 мм**

**Отдельные правки**

На штанге и перекладине должно быть внутреннее сечение.

Глубина сечения **2x2 мм.**

Сечение направлено внутрь ворот.

**Материал - сталь.**

