|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | № п/п | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| 2 | z | 25 | 46 | 65 | 60 | 48 | 57 | 46 | 53 | 61 |
| 3 | m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | x, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | h, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | Количество | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Отверстие по ГОСТ 1139-58  zxdxD | 6х21х25 | 6х21х25 | 6х36х42 | 6х36х42 | 6х36х42 | 6х36х42 | 6х36х42 | 6х36х42 | 6х36х42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Высота шлецов  H | 20.2 | 20.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 9 | α | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |