**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению деталей по чертежам заказчика из материала исполнителя**

1. **Наименование и количество выполняемых работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения(по ОКЕИ) | Объём  |
| 1 | Изготовление Кольца РЛ2-Э9446 | штука | 400 |
| 2 | Изготовление Втулки РЛ2-Э9441 | штука | 400 |
| 3 | Изготовление Крышки ЯМУИ.711122.001 | штука | 400 |
| 4 | Изготовление Кольца ЯМУИ.711761.002 | штука | 400 |
| 5 | Изготовление Кольца ЯМУИ.713744.001 | штука | 400 |
| 6 | Изготовление Электрода ЯМУИ.757349.002 | штука | 400 |

**2. Срок выполнения работ:** 25 рабочих дней с даты подписания Договора.

**3. Общие требования к качеству работ:** Исполнитель гарантирует качество предоставляемых услуг. Исполнитель несет ответственность за соответствие результата работ требованиям документации и соответствие образцу-эталону.

**4. Место выполнения работ:** территория Исполнителя.

**5. Место доставки результата работ:** 300000, г. Тула, ул. Каминского, д. 24,

**6. Условия доставки:** упаковка деталей и грузовая тара должны обеспечивать сохранность деталей, исключить их порчу и уничтожение при погрузо-разгрузочных работах, транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранении, предохранять готовые детали от влаги.

**7. Порядок оплаты:** Оплата производится в течение 30 дней после поставки результата работ (деталей) на склад Заказчика в полном объеме путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета и в соответствии с отгрузочной документацией.

**8. Общие требования к работам, требования к качеству, потребительским свойствам:**

До начала выполнения работ Заказчик и Исполнитель утверждают образцы-эталоны, которым должен соответствовать результат выполненной работы (изготовленные детали). Образец- эталон изготавливает Исполнитель в количестве 2 (двух) штук каждой детали - по одному для каждой из сторон.

Образец-эталон должен быть изготовлен и представлен Заказчику для утверждения в течении 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора.

Изготовленные образцы-эталоны не входят в общий объем выполняемых работ и не подлежат оплате Заказчиком.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Требуемое значение** **(диапазон значений) показателей** | **Обоснование использования****показателей, требований, условных****обозначений и терминологии** |
| **1** | **Кольцо РЛ2-Э9446** |
| 1.1 | Габаритные размеры | Ø31х11,6 мм | Установлены в соответствии с чертежом РЛ2-Э9446 |
| 1.2 | Материал | Труба ДКРНТ 36х7ЛС59-1 | Установлен в соответствии с чертежом РЛ2-Э9446,ГОСТ 494-2014 |
| 1.3 | Требования к резьбе | M26×0,5 мм | Установлены в соответствии с чертежом РЛ2-Э9446 |
| **2** | **Втулка РЛ2-Э9441** |
| 2.1 | Габаритные размеры | Ø26х15 мм | Установлены в соответствии с чертежом РЛ2-Э9441 |
| 2.2 | Материал | Пруток ДКРНТ 27ЛС59-1 | Установлен в соответствии с чертежом РЛ2-Э9441,ГОСТ 2060-2006 |
| 2.3 | Требования к резьбе | M18×0,5 ммМ22х0,5 ммМ26х0,5 мм | Установлены в соответствии с чертежом РЛ2-Э9441 |
| **3** | **Крышка ЯМУИ.711122.001** |
| 3.1 | Габаритные размеры | Ø24,5х1,3 мм | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.711122.001 |
| 3.2 | Материал | Пруток ДКРНТ 25ЛС59-1 | Установлен в соответствии с чертежом ЯМУИ.711122.001,ГОСТ 2060-2006 |
| 3.3 | Требования к отверстиям | не допускается наличие заусенцев | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.711122.001 |
| **4** | **Кольцо ЯМУИ.711761.002** |
| 4.1 | Габаритные размеры | Ø18х2,4 мм | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.711761.002 |
| 4.2 | Материал | Пруток ДКРНТ 20ЛС59-1 | Установлен в соответствии с чертежом ЯМУИ.711761.002,ГОСТ 2060-2006 |
| 4.3 | Требования к резьбе | M16×0,5 мм | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.711761.002 |
| **5** | **Кольцо ЯМУИ.713744.001** |
| 5.1 | Габаритные размеры | Ø24,5х4,2 мм | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.713744.001 |
| 5.2 | Материал | Труба ГКРНТ 26х4ЛС59-1 | Установлен в соответствии с чертежом ЯМУИ.713744.001,ГОСТ 494-2014 |
| 5.3 | Требования к резьбе | M22×0,5 ммМ1,4х0,3 мм | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.713744.001 |
| **6** | **Электрод ЯМУИ.757349.002** |
| 6.1 | Габаритные размеры | Ø18х4 мм | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.757349.002 |
| 6.2 | Материал | Пруток ДКРНТ 20ЛС59-1 | Установлен в соответствии с чертежом ЯМУИ.757349.002,ГОСТ 2060-2006 |
| 6.3 | Требования к отверстиям | не допускается наличие заусенцев | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.757349.002 |
| 6.4 | Требования к резьбе | M16×0,5 мм | Установлены в соответствии с чертежом ЯМУИ.757349.002 |

Чертежи деталей представлены в приложениях к техническому заданию:

- Кольцо РЛ2-Э9446 (Приложение №1);

- Втулка РЛ2-Э9441 (Приложение №2);

- Крышка ЯМУИ.711122.001 (Приложение №3);

- Кольцо ЯМУИ.711761.002 (Приложение №4);

- Кольцо ЯМУИ.713744.001 (Приложение №5);

- Электрод ЯМУИ.757349.002 (Приложение №6).

**9. Требования к безопасности оказания услуги и безопасности изготавливаемых деталей:** Качество изготавливаемых деталей должно соответствовать стандартам, и требованиям, указанным в нормативной и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации.

**10. Требования по объему гарантий качества на предоставляемые услуги:**

 Исполнитель обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные Заказчиком при приемке деталей, изготовленных в рамках предоставления услуг, и (или) в течение гарантийного срока.

Заказчик вправе потребовать устранения недостатков (повреждений, дефектов), обнаруженных в течение гарантийного срока в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков (повреждений, дефектов).

В случае невозможности устранения недостатков (повреждений, дефектов), в течение вышеназванного срока, Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов) и сроки их устранения Исполнителем.

**11.** **Требования по сроку гарантий качества.** Исполнитель устанавливает гарантийный срок на результат работ не менее 12 месяцев со дня поставки деталей, изготовленных в рамках выполнения работ по договору.

Директор по производству С.Л.Агапов

Согласовано:

Заместитель начальника

конструкторского отдела по ГП С.А.Бушук

Приложение №1

к техническому заданию на выполнение работ

 по изготовлению деталей по чертежам заказчика из материала исполнителя



Приложение №2

к техническому заданию на выполнение работ

 по изготовлению деталей по чертежам заказчика из материала исполнителя



Приложение №3

к техническому заданию на выполнение работ

 по изготовлению деталей по чертежам заказчика из материала исполнителя

Приложение №4

к техническому заданию на выполнение работ

 по изготовлению деталей по чертежам заказчика из материала исполнителя



Приложение №5

к техническому заданию на выполнение работ

 по изготовлению деталей по чертежам заказчика из материала исполнителя



Приложение №6

к техническому заданию на выполнение работ

 по изготовлению деталей по чертежам заказчика из материала исполнителя

