**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №12**

**1. Наименования закупаемых товаров и их количество, работ, услуг:**

Поставка метизной продукции для собственного производства:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. | S, мм | Масса, кг | Количество к закупу комплектов |
| 1 | Шайба регулировочная - 6 | шт. | 2 | 2±0,1 | 0,027 | 100 |
| 2 | Шайба регулировочная – 01 | шт. | 2 | 2,3±0,1 | 0,036 | 100 |
| 3 | Шайба регулировочная -02 | шт. | 1 | 2,6±0,1 | 0,039 | 100 |
| 4 | Шайба регулировочная -03 | шт. | 1 | 3±0,1 | 0,042 | 100 |

**2. Требования к качеству закупаемых товаров, работ, услуг:**

- качество товара должно соответствовать техническому заданию, КД указанным в Спецификации;

- паспорт (сертификат) должен содержать информацию о наименовании, вид материала, влажность и вид обработки.

**Основные характеристики закупаемой продукции:**

- Вид материала: Сталь 40 ГОСТ 1050-2013.

- Габариты уплотнительного кольца: согласно эскиза заказчика.

- Изменения, не нарушающие технические характеристики тары, допускаются по согласованию с Покупателем.

**3. Требования к гарантии:**

Гарантия на материал 12 месяцев, но не менее гарантии производителя (завода изготовителя) и исчисляется с момента подписания Покупателем документов и получения паспортов и сертификатов на поставляемый товар.

**4. Технические характеристики товара, работы, услуги:**

Указываются на сборочных чертежах заказчика:

- Заменители материала – Ст3сп, Ст5сп по ГОСТ 380-215, стали 10÷45 по ГОСТ 1050-2013, сталь 85 ТУ14-1-1022-2007 и ТУ14-1-466-72.

- Покрытие Хим. Фос. Окс.прм.

- На торцах допускаются мелкие одиночные риски.

- Разность размеров Б не более 1 мм.

- Неплоскостность детали проверять под грузом 2 кг.

**5.** **Требования к безопасности:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

**6.** **Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:**

- Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, изготовлены на территории РФ.

- Применяются в сборке главного фрикциона.

**7.** **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, доставке товара:**

- с продукцией Покупателю передаются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Тара и упаковка (невозвратная) обеспечивают сохранность продукции во время транспортирования и хранения. В каждой упаковке должен быть один вид продукции. К каждой упаковке должен быть приложен паспорт (сертификат) качества изготовителя, включающим сведения о марке стали, класса точности, твердости, вида покрытия и заверенным оригинальными штампами ОТК, и печатью Продавца, бирка (этикетка) с указанием наименования, ГОСТ, количества.

- хранение допускается в помещении, оснащенным вентиляционным оборудованием;

- упаковка для транспортировки и хранения;

- каждая партия товара сопровождается паспортом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества;

- отгрузка и доставка товара осуществляется силами Покупателя до склад покупателя по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18а.


**8. Дополнительные требования:**

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2023 года.

- При поставке метизной продукции допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от установленного Спецификацией составляет ±5 (пять) % При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Приложение: эскиз.

Приложение к техническому заданию № 12



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №13**

**1. Наименования закупаемых товаров и их количество, работ, услуг:**

Поставка метизной продукции для собственного производства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. | Количество к закупу комплектов |
| 1 | Конус главного фрикциона задний 07.164 | шт. | 1 | 100 |

**2. Требования к качеству закупаемых товаров, работ, услуг:**

- качество товара должно соответствовать техническому заданию, КД указанным в Спецификации;

- паспорт (сертификат) должен содержать информацию о наименовании, вид материала, влажность и вид обработки.

**Основные характеристики закупаемой продукции:**

- Вид материала: Бронза Бр. АЖМЦ 10-3-1,5 ГОСТ 18175-72.

- Габариты уплотнительного кольца: согласно эскиза заказчика.

- Изменения, не нарушающие технические характеристики тары, допускаются по согласованию с Покупателем.

**3. Требования к гарантии:**

Гарантия на материал 12 месяцев, но не менее гарантии производителя (завода изготовителя) и исчисляется с момента подписания Покупателем документов и получения паспортов и сертификатов на поставляемый товар.

**4. Технические характеристики товара, работы, услуги:**

Указываются на сборочных чертежах заказчика:

- Биение конической поверхности и торца, ограниченного диаметрами Ø 112, 78 – 0,3, Ø 95А (+0,0,35), относительно поверхности Ø 95А (+0,035) не более 0,1 мм (до разреза).

- Деталь не должна иметь заусенцев, забоин, задиров и прочих механических повреждений.

- Смещение прореза относительно оси детали не более 0,5 мм.

**5.** **Требования к безопасности:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

**6.** **Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:**

- Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, изготовлены на территории РФ.

- Применяются в сборке главного фрикциона.

**7.** **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, доставке товара:**

- с продукцией Покупателю передаются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Тара и упаковка (невозвратная) обеспечивают сохранность продукции во время транспортирования и хранения. В каждой упаковке должен быть один вид продукции. К каждой упаковке должен быть приложен паспорт (сертификат) качества изготовителя, включающим сведения о марке стали, класса точности, твердости, вида покрытия и заверенным оригинальными штампами ОТК, и печатью Продавца, бирка (этикетка) с указанием наименования, ГОСТ, количества.

- хранение допускается в помещении, оснащенным вентиляционным оборудованием;

- упаковка для транспортировки и хранения;

- каждая партия товара сопровождается паспортом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества;

- отгрузка и доставка товара осуществляется силами Покупателя до склад покупателя по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18а.


**8. Дополнительные требования:**

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2023 года.

- При поставке метизной продукции допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от установленного Спецификацией составляет ±5 (пять) % При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Приложение: эскиз.

Приложение к техническому заданию № 13



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №14**

**1. Наименования закупаемых товаров и их количество, работ, услуг:**

Поставка метизной продукции для собственного производства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. | Количество к закупу комплектов |
| 1 | Крышка разрезная 09.024-6 | шт. | 2 | 100 |

**2. Требования к качеству закупаемых товаров, работ, услуг:**

- качество товара должно соответствовать техническому заданию, КД указанным в Спецификации;

- паспорт (сертификат) должен содержать информацию о наименовании, вид материала, влажность и вид обработки.

**Основные характеристики закупаемой продукции:**

- Вид материала: Сталь Ст3сп ГОСТ 380-2005.

- Габариты уплотнительного кольца: согласно эскиза заказчика.

- Изменения, не нарушающие технические характеристики тары, допускаются по согласованию с Покупателем.

**3. Требования к гарантии:**

Гарантия на материал 12 месяцев, но не менее гарантии производителя (завода изготовителя) и исчисляется с момента подписания Покупателем документов и получения паспортов и сертификатов на поставляемый товар.

**4. Технические характеристики товара, работы, услуги:**

Указываются на сборочных чертежах заказчика:

- Материал-заменитель спокойные и полуспокойные стали Ст2, Ст3, Ст4, Ст5 ГОСТ 380-2005 и стали 15, 20, 25, 30, 35, 40 ГОСТ 1050-2013.

- Покрытие Хим. Фос. Прм. Поверхн. Б Грунтовка ФЛ-03 (1). Эмаль ПФ-115 серая (2). VI. У2

**5.** **Требования к безопасности:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

**6.** **Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:**

- Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, изготовлены на территории РФ.

- Применяются в сборке главного фрикциона.

**7.** **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, доставке товара:**

- с продукцией Покупателю передаются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Тара и упаковка (невозвратная) обеспечивают сохранность продукции во время транспортирования и хранения. В каждой упаковке должен быть один вид продукции. К каждой упаковке должен быть приложен паспорт (сертификат) качества изготовителя, включающим сведения о марке стали, класса точности, твердости, вида покрытия и заверенным оригинальными штампами ОТК, и печатью Продавца, бирка (этикетка) с указанием наименования, ГОСТ, количества.

- хранение допускается в помещении, оснащенным вентиляционным оборудованием;

- упаковка для транспортировки и хранения;

- каждая партия товара сопровождается паспортом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества;

- отгрузка и доставка товара осуществляется силами Покупателя до склад покупателя по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18а.

**8. Дополнительные требования:**


- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2023 года.

- При поставке метизной продукции допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от установленного Спецификацией составляет ±5 (пять) % При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Приложение: эскиз.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение к техническому заданию № 14



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №15**

**1. Наименования закупаемых товаров и их количество, работ, услуг:**

Поставка метизной продукции для собственного производства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. | Количество к закупу комплектов |
| 1 | Конус главного фрикциона передний 07.161 | шт. | 1 | 100 |

**2. Требования к качеству закупаемых товаров, работ, услуг:**

- качество товара должно соответствовать техническому заданию, КД указанным в Спецификации;

- паспорт (сертификат) должен содержать информацию о наименовании, вид материала, влажность и вид обработки.

**Основные характеристики закупаемой продукции:**

- Вид материала: Бронза Бр. АЖМц10-3-1,5 ГОСТ 18175-72.

- Габариты уплотнительного кольца: согласно эскиза заказчика.

- Изменения, не нарушающие технические характеристики тары, допускаются по согласованию с Покупателем.

**3. Требования к гарантии:**

Гарантия на материал 12 месяцев, но не менее гарантии производителя (завода изготовителя) и исчисляется с момента подписания Покупателем документов и получения паспортов и сертификатов на поставляемый товар.

**4. Технические характеристики товара, работы, услуги:**

Указываются на сборочных чертежах заказчика:

- Биение конической поверхности и торцевой Ø112,78-0,3, Ø85А (+0,035) до разреза относительно Ø85А (+0,035) допускается 0,1 мм.

- Деталь не должна иметь заусенцев, забоин, задиров и прочих механических повреждений.

- Смещение оси прореза относительно оси детали не более 0,5 мм.

- Биение оси резьбовых отверстий относительно цилиндрической поверхности Ø 85А не более 0,5 мм.

**5.** **Требования к безопасности:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

**6.** **Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:**

- Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, изготовлены на территории РФ.

- Применяются в сборке главного фрикциона.

**7.** **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, доставке товара:**

- с продукцией Покупателю передаются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Тара и упаковка (невозвратная) обеспечивают сохранность продукции во время транспортирования и хранения. В каждой упаковке должен быть один вид продукции. К каждой упаковке должен быть приложен паспорт (сертификат) качества изготовителя, включающим сведения о марке стали, класса точности, твердости, вида покрытия и заверенным оригинальными штампами ОТК, и печатью Продавца, бирка (этикетка) с указанием наименования, ГОСТ, количества.

- хранение допускается в помещении, оснащенным вентиляционным оборудованием;

- упаковка для транспортировки и хранения;

- каждая партия товара сопровождается паспортом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества;

- отгрузка и доставка товара осуществляется силами Покупателя до склад покупателя по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18а.


**8. Дополнительные требования:**

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2023 года.

- При поставке метизной продукции допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от установленного Спецификацией составляет ±5 (пять) % При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Приложение: эскиз.

Приложение к техническому заданию № 15



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №16**

**1. Наименования закупаемых товаров и их количество, работ, услуг:**

Поставка метизной продукции для собственного производства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. | Количество к закупу комплектов |
| 1 | Пробка 09.036 | шт. | 1 | 100 |

**2. Требования к качеству закупаемых товаров, работ, услуг:**

- качество товара должно соответствовать техническому заданию, КД указанным в Спецификации;

- паспорт (сертификат) должен содержать информацию о наименовании, вид материала, влажность и вид обработки.

**Основные характеристики закупаемой продукции:**

- Вид материала: Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016.

- Габариты уплотнительного кольца: согласно эскиза заказчика.

- Изменения, не нарушающие технические характеристики тары, допускаются по согласованию с Покупателем.

**3. Требования к гарантии:**

Гарантия на материал 12 месяцев, но не менее гарантии производителя (завода изготовителя) и исчисляется с момента подписания Покупателем документов и получения паспортов и сертификатов на поставляемый товар.

**4. Технические характеристики товара, работы, услуги:**

Указываются на сборочных чертежах заказчика:

- Заменитель материала стали 33ХС, 40Х, 40ХС ГОСТ 4543-2016.

- HB 241… 285.

- Взаимное расположение пазов Б, В относительно отв. Г произвольное.

- На поверх. Д допускаются следы от инструменты глубиной до 1 мм.

- Размеры Е, Ж, И контролировать до выполнения пазы Б.

- В пазах Б допускается резьбу И притупить под углом 120⁰. до внутреннего диаметра резьбы.

- Покрытие Ц9.хр.

**5.** **Требования к безопасности:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

**6.** **Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:**

- Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, изготовлены на территории РФ.

- Применяются в сборке главного фрикциона.

**7.** **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, доставке товара:**

- с продукцией Покупателю передаются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Тара и упаковка (невозвратная) обеспечивают сохранность продукции во время транспортирования и хранения. В каждой упаковке должен быть один вид продукции. К каждой упаковке должен быть приложен паспорт (сертификат) качества изготовителя, включающим сведения о марке стали, класса точности, твердости, вида покрытия и заверенным оригинальными штампами ОТК, и печатью Продавца, бирка (этикетка) с указанием наименования, ГОСТ, количества.

- хранение допускается в помещении, оснащенным вентиляционным оборудованием;

- упаковка для транспортировки и хранения;

- каждая партия товара сопровождается паспортом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества;

- отгрузка и доставка товара осуществляется силами Покупателя до склад покупателя по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18а.


**8. Дополнительные требования:**

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2023 года.

- При поставке метизной продукции допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от установленного Спецификацией составляет ±5 (пять) % При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Приложение: эскиз.

Приложение к техническому заданию № 16



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №10**

**1. Наименования закупаемых товаров и их количество, работ, услуг:**

Поставка метизной продукции для собственного производства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. | Количество к закупу комплектов |
| 1 | Кольцо выключения 09.081-6 | шт. | 1 | 100 |

**2. Требования к качеству закупаемых товаров, работ, услуг:**

- качество товара должно соответствовать техническому заданию, КД указанным в Спецификации;

- паспорт (сертификат) должен содержать информацию о наименовании, вид материала, влажность и вид обработки.

**Основные характеристики закупаемой продукции:**

- Вид материала: Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016.

- Габариты уплотнительного кольца: согласно эскиза заказчика.

- Изменения, не нарушающие технические характеристики тары, допускаются по согласованию с Покупателем.

**3. Требования к гарантии:**

Гарантия на материал 12 месяцев, но не менее гарантии производителя (завода изготовителя) и исчисляется с момента подписания Покупателем документов и получения паспортов и сертификатов на поставляемый товар.

**4. Технические характеристики товара, работы, услуги:**

Указываются на сборочных чертежах заказчика:

- Заменитель материала – сталь 40ХС ГОСТ 4543-2016.

- HRэ 30…36,5.

- Разность размеров Е не более 0,2 мм.

- На поверхн. Ж и З допускаются следы от инструмента глубиной не более 0,4 мм.

- Покрытие дисульфидом молибдена ТУ 48-19-133-90 поверхн. Н. Допускается покрытие кругом.

**5.** **Требования к безопасности:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

**6.** **Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:**

- Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, изготовлены на территории РФ.

- Применяются в сборке главного фрикциона.

**7.** **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, доставке товара:**

- с продукцией Покупателю передаются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Тара и упаковка (невозвратная) обеспечивают сохранность продукции во время транспортирования и хранения. В каждой упаковке должен быть один вид продукции. К каждой упаковке должен быть приложен паспорт (сертификат) качества изготовителя, включающим сведения о марке стали, класса точности, твердости, вида покрытия и заверенным оригинальными штампами ОТК, и печатью Продавца, бирка (этикетка) с указанием наименования, ГОСТ, количества.

- хранение допускается в помещении, оснащенным вентиляционным оборудованием;

- упаковка для транспортировки и хранения;

- каждая партия товара сопровождается паспортом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества;

- отгрузка и доставка товара осуществляется силами Покупателя до склада покупателя по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18А.


**8. Дополнительные требования:**

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2023 года.

- При поставке метизной продукции допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от установленного Спецификацией составляет ±5 (пять) % При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Приложение: эскиз.

Приложение к техническому заданию № 10



|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6**

**1. Наименования закупаемых товаров и их количество, работ, услуг:**

Поставка метизной продукции для собственного производства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. | Количество к закупу комплектов |
| 1 | Кольцо упорное 09.015-6 | шт. | 1 | 100 |

**2. Требования к качеству закупаемых товаров, работ, услуг:**

- качество товара должно соответствовать техническому заданию, КД указанным в Спецификации;

- паспорт (сертификат) должен содержать информацию о наименовании, вид материала, влажность и вид обработки.

**Основные характеристики закупаемой продукции:**

- Вид материала: Сталь 38 ХС (ГОСТ 4543-2016).

- Габариты болта: согласно эскиза заказчика.

- Изменения, не нарушающие технические характеристики тары, допускаются по согласованию с Покупателем.

**3. Требования к гарантии:**

Гарантия на материал 12 месяцев, но не менее гарантии производителя (завода изготовителя) и исчисляется с момента подписания Покупателем документов и получения паспортов и сертификатов на поставляемый товар.

**4. Технические характеристики товара, работы, услуги:**

Указываются на сборочных чертежах заказчика:

- Заменитель материала – стали 38 ХА, 40 Х, 40 ХС, 45 Х ГОСТ 4543-2016.

- НВ 225… 302.

Испытание твердости на свидетеле.

- Покрытие: Ц 15 хр.

**5.** **Требования к безопасности:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:**

- Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, изготовлены на территории РФ.

- Применяются в сборке главного фрикциона.

1. **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, доставке товара:**

- с продукцией Покупателю передаются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Тара и упаковка (невозвратная) обеспечивают сохранность продукции во время транспортирования и хранения. В каждой упаковке должен быть один вид продукции. К каждой упаковке должен быть приложен паспорт (сертификат) качества изготовителя, включающим сведения о марке стали, класса точности, твердости, вида покрытия и заверенным оригинальными штампами ОТК, и печатью Продавца, бирка (этикетка) с указанием наименования, ГОСТ, количества.

- хранение допускается в помещении, оснащенным вентиляционным оборудованием;

- упаковка для транспортировки и хранения;

- каждая партия товара сопровождается паспортом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества;

- отгрузка и доставка товара осуществляется силами Покупателя до склада покупателя по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18А.


**8. Дополнительные требования:**

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2023 года.

- При поставке метизной продукции допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от установленного Спецификацией составляет ±5 (пять) % При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Приложение: эскиз.

Приложение к техническому заданию № 6



|  |  |
| --- | --- |
| \\\ |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3**

**1. Наименования закупаемых товаров и их количество, работ, услуг:**

Поставка метизной продукции для собственного производства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество к закупу в ед. изм. | Количество к закупу комплектов |
| 1 | Конус распорный 09.034 | шт. | 1 | 100 |

**2. Требования к качеству закупаемых товаров, работ, услуг:**

- качество товара должно соответствовать техническому заданию, КД указанным в Спецификации;

- паспорт (сертификат) должен содержать информацию о наименовании, вид материала, влажность и вид обработки.

**Основные характеристики закупаемой продукции:**

- Вид материала: Сталь 38 ХС (ГОСТ 4543-2016).

- Габариты конуса распорного: согласно эскиза заказчика.

- Изменения, не нарушающие технические характеристики тары, допускаются по согласованию с Покупателем.

**3. Требования к гарантии:**

Гарантия на материал 12 месяцев, но не менее гарантии производителя (завода изготовителя) и исчисляется с момента подписания Покупателем документов и получения паспортов и сертификатов на поставляемый товар.

**4. Технические характеристики товара, работы, услуги:**

Указываются на сборочных чертежах заказчика:

- Заменитель материала стали 40Х, 40ХС ГОСТ 4643-2016.

- НВ 241 … 285.

- Покрытие Ц9. хр.

**5.** **Требования к безопасности:**

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:**

- Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, изготовлены на территории РФ.

- Применяются в сборке главного фрикциона.

1. **Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, доставке товара:**

- с продукцией Покупателю передаются документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

Тара и упаковка (невозвратная) обеспечивают сохранность продукции во время транспортирования и хранения. В каждой упаковке должен быть один вид продукции. К каждой упаковке должен быть приложен паспорт (сертификат) качества изготовителя, включающим сведения о марке стали, класса точности, твердости, вида покрытия и заверенным оригинальными штампами ОТК, и печатью Продавца, бирка (этикетка) с указанием наименования, ГОСТ, количества.

- хранение допускается в помещении, оснащенным вентиляционным оборудованием;

- упаковка для транспортировки и хранения;

- каждая партия товара сопровождается паспортом (сертификатом), удостоверяющим соответствие качества;

- отгрузка и доставка товара осуществляется силами Покупателя до склада покупателя по адресу:   
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад 18А.

**8. Дополнительные требования:**

- Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся, произведенным не ранее 2023 года.

- При поставке метизной продукции допустимое отклонение количества фактически поставленного Товара от установленного Спецификацией составляет ±5 (пять) % При этом оплате подлежит фактически поставленное количество Товара, указанное в товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Приложение: эскиз.

Приложение к техническому заданию № 3

