лз_пзм_бланк_письмо

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.06.2018 | № | 78-1065 |
| На | от |  |

**Тема: Запрос коммерческого предложения**

**Руководителю ООО «СтройМет» Воронину Н.В.**

**Санкт-Петербург, Колпино,**

**ул. Финляндская, д 13, лит ВМ**

**(территория Ижорского завода)**

**E’ mail: stroimetspb@gmail.ru**

**Уважаемый Николай Владимирович!**

Просим предоставить коммерческое предложение на обработку комплекта крышек и противовеса (далее - «комплект»).

Состав комплекта:

1. Крышка Лицевая (лицевая сторона) чертеж № RAUН405713.04
2. Крышка Лицевая (приводная сторона) чертеж № RAUН405775.03
3. Противовес чертеж № RAUH410673.00

**Объем поставки:**

* от 2-х до 5-ти комплектов в неделю;
* такой объем заказов сохраниться в течение 2-5 лет

В ТКП просим отразить производственные возможности (комплектов в неделю), стоимость , условия поставки и оплаты при следующих возможных вариантах:

1. Вариант №1:
   1. Подрядчик самостоятельно закупает стальной лист марки Ст3сп габаритных размеров 6000х2000х75 мм, производит раскрой, правку заготовки после раскроя (при раскрое плазмой), УЗД заготовок с предоставлением сертификата УЗД, черновую обработку с отлеживанием после обработки заготовок крышек в течение не более 24 часов, чистовую обработку детали, упаковку на европаллет, погрузку в транспорт, оформляет необходимые документы.
   2. Подрядчик возвращает лом в адрес ЛЗ ПЗМ.
2. Вариант №2:
   1. ЛЗ ПЗМ предоставляет вырезанные на плазме заготовки без черновой механической обработки чертеж № RAUZ401085.03 без УЗД. Подрядчик выполняет УЗД заготовок с предоставлением сертификата УЗД, черновую обработку с отлеживанием после обработки заготовок крышек в течение не более 24 часов, чистовую обработку детали, упаковку на европаллет, погрузку в транспорт, оформляет необходимые документы.
   2. Подрядчик возвращает стружку в адрес ЛЗ ПЗМ.
3. Вариант №3:
   1. ЛЗ ПЗМ предоставляет заготовки с черновой механической обработки без отверстий с проведенным УЗД заготовки эскизы № RAUH405713.04 ЗАГ и № RAUH405775.03 ЗАГ. Подрядчик выполняет чистовую обработку детали, упаковку на европаллет, погрузку в транспорт, оформляет необходимые документы.
   2. Подрядчик возвращает стружку в адрес ЛЗ ПЗМ.

Ниже представлены текущие цены поставки по данным изделиям с указанием стоимости переделов и материалов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Чертеж № | Стоимость материала\* | Вырезка заготовки на плазме\*\* | Механическая обработка вырезанной заготовки (полная)\*\*\* | Полная стоимость |
| Толщина листа 75 мм, все цены - без НДС. | | | | | |
| Лицевая крышка лицевая сторона | RAUН405713.04 | 100 676,00 | 7 500,00 | 64 344,00 | 172 520,00 |
| Лицевая крышка приводная сторона | RAUН405775.03 | 100 676,00 | 9 500,00 | 67 299,00 | 177 475,00 |
| Противовес | RAUH410673.00 | 0,00 | 2 255,00 | 15 945,00 | 18 200,00 |

\* заготовка противовеса RAUH410673.00 вырезается из остатков листа в кол-ве 1 шт с листа

\*\* в стоимость не включена стоимость УЗД

\*\*\*указана стоимость полной механической обработки, включает стоимость УЗД

Дополнительная информация:

Вся передаваемая с данным запросом документация является коммерческой тайной, не подлежит разглашению, копированию, а также иным действиям с ней, влекущим распространение без согласия правообладателя и/или передающей стороны. По завершению работы с документацией она подлежит возврату передающей стороне или уничтожению.

Принимающая сторона несет ответственность за распространение информации, содержащей коммерческую тайну, в рамках действующего законодательства РФ.

Приложения:

1. Чертеж Крышка лицевая (лицевая сторона) RAUН405713.04
2. Чертеж Крышка лицевая (приводная сторона) RAUН405775.03
3. Чертеж Противовес RAUH410673.00
4. Чертеж заготовки крышки RAUZ401085.03
5. Чертеж заготовки крышки RAUZ401086.03
6. Эскиз заготовки RAUH405713.04 ЗАГ
7. Эскиз заготовки RAUH405775.03 ЗАГ
8. Маршрутная карта АС-175
9. Маршрутная карта

**С уважением,**

**Коммерческий директор С.В. Нирка**

Тел.: +7(921)012-04-37

E-mail: [s.nirka@pzm.ru](mailto:s.nirka@pzm.ru)